DAHLIA | DAHLIA CT

Le Dahlia est un radiateur de salle de bain classique à tubes droits et ronds qui conserve le caractère traditionnel et intemporel de votre salle de bain. Le Dahlia peut être équipé d’un raccordement central et peut également être utilisé comme élément de séparation, aidant ainsi à structurer l’espace en fonction de vos besoins.

Produit: le radiateur salle de bain classique, également disponible avec raccordement central

Fourni avec: consoles, vis et chevilles, bouchon purgeur et bouchons pleins

Raccordements: 4 x ½” à filetage intérieur (6 x ½” à filetage intérieur si avec raccordement central)

Emballage: Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: type – hauteur – longueur.

Garantie: 5 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d’installation ainsi que les conditions de garantie de Stelrad, et à condition que le radiateur soi à l’abri des projections d’eau directes.

Procédé de laquage: Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés et enduits d’un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Stelrad 9016.

Couleurs: blanc Stelrad 9016 + 35 autres couleurs de Stelrad ou 200 couleurs RAL

Pression de service max.: 10 bar (testé à 13 bar)

Température max.: 95 °C

Conformité: selon EN442

Hauteurs: 775 | 1.181 | 1.411 | 1.763 | 1.993 mm

Nombre de tubes: 16 | 24 | 28 | 36 | 40

Longueurs: 495 | 585 | 737 mm

Tubes: horizontaux, section en “O” et d’un diamètre 22 mm

Collecteurs: verticaux, section en “D”