NOVELLO PLINTH

Pour les pièces dont les grandes surfaces vitrées vont du sol au plafond, les vitrines, les vérandas et sous les tablettes de fenêtres, le radiateur Novello Plinth est véritablement la solution idéale. Le froid régnant à proximité directe d’une fenêtre sera converti en chaleur agréable. Le Novello Plinth peut être raccordé aussi bien comme radiateur intégré que comme radiateur compact.

Produit: radiateur plinthe intégré de hauteur 200 mm

Finition: grille supérieure et joues

Prémonté: vanne Heimeier réglable 4368

Vanne: La vanne réglable intégrée (sans tête thermostatique), certifiée CEN et testée selon EN215, est compatible aux têtes thermostatiques M30 x 1,5mm.

Fourni avec: bouchon purgeur et bouchons pleins

Raccordements: 6 x ½” à filetage intérieur

Étriers: pas d’étriers

Emballage: Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: type – hauteur – longueur.

Garantie: 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d’installation ainsi que les conditions de garantie de Stelrad

Procédé de laquage: Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d’une couche de protection primaire et d’un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Stelrad 9016.

Couleurs: blanc Stelrad 9016 + 35 autres couleurs de Stelrad ou 200 couleurs RAL

Compteur de chaleur: Approprié aux compteurs de chaleur, électriques ou selon le principe d’évaporation (conforme EN834 & 835).

Pression de service max.: 10 bar (testé à 13 bar)

Température max.: 110 °C

Conformité: selon EN442

Types: 22 | 33 | 44

Hauteur: 200 mm

Longueurs: 1.000 – 2.600 mm

Profondeurs: 100 | 158 | 216 mm