PLANAR PLINTH D

Le Planar Plinth D est le modèle double face du Planar Plinth. La version double est équipée de 2 faces planes, de joues et d’une grille supérieure élégante. Grâce à sa présence discrète ce radiateur convient à des grandes surfaces vitrées. Placé devant celles-ci, il dégage une chaleur à la fois importante et agréable. Le radiateur peut être raccordé aussi bien comme radiateur intégré que comme radiateur compact.

Produit: radiateur plinthe décoratif de hauteur 200 mm avec 2 faces planes

Finition: 2 faces planes, grille supérieure et joues

Prémonté: vanne Heimeier réglable 4368

Vanne: La vanne réglable intégrée (sans tête thermostatique), certifiée CEN et testée selon EN215, est compatible aux têtes thermostatiques M30 x 1,5mm.

Fourni avec: bouchon purgeur et bouchons pleins

Raccordements: 6 x ½” à filetage intérieur

Étriers: pas d’étriers

Emballage: Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: type – hauteur – longueur.

Garantie: 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d’installation ainsi que les conditions de garantie de Stelrad

Procédé de laquage: Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d’une couche de protection primaire et d’un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Stelrad 9016.

Couleurs: blanc Stelrad 9016 + 35 autres couleurs de Stelrad ou 200 couleurs RAL

Pression de service max.: 10 bar (testé à 13 bar)

Température max.: 110 °C

Conformité: selon EN442

Types: 22 | 33 | 44

Hauteur: 200 mm

Longueurs: 1.000 – 2.600 mm

Profondeurs: 104 | 162 | 220 mm