PLANAR SLIM ECO

Depuis l’arrivée du Planar Slim ECO, l’époque où vous cachiez vos radiateurs derrière votre divan est vraiment révolue. Ce radiateur a en effet pour but, au propre comme au figuré, de vous faire voir la vie en couleurs. Grâce à sa finition de qualité supérieure, vous profiterez au fil des années d’un radiateur beau et chaud. Combinez-le au Vertex Slim pour créer un sentiment de légèreté et d’espace dans tout votre logement.

Produit: radiateur basse température avec alimentation en série, raccordement central et latéral inférieur et vanne préréglée montable à gauche ou à droite

Finition: design lisse avec une face complètement plane sans jointure et avec une grille et des panneaux latéraux discrets

Prémonté: vanne Heimeier préréglée 4368, purgeur ECO et bouchons pleins

Vanne: La vanne réglable intégrée, certifiée CEN et testée selon EN215, est compatible aux têtes thermostatiques M30 x 1,5mm. Elle est montée d’usine à droite mais peut être montée à gauche sans devoir adapter les conduites d’alimentation et de retour, ni retourner le radiateur.

La vanne est préréglée en usine en fonction des dimensions du radiateur, ce qui permet d’obtenir un rendement optimal. Ce préréglage garantit par ailleurs un débit optimal dans le radiateur. Réglage en usine adapté à des installations bitube, convenant aussi pour des installations monotube (moyennant l’adaptation du réglage de la vanne sur la position 8).

Fourni avec: tête thermostatique design, rallonge de vanne, consoles, vis, chevilles et instructions de montage

Raccordements: 2 raccords Eurocône ¾” à filetage extérieur au centre et 2 raccords ½” à filetage intérieur

Étriers: 2 paires d’étriers jusqu’à 1.600 mm et 3 paires à partir de 1.800 mm

Emballage: Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: type – hauteur – longueur.

Garantie: 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d’installation ainsi que les conditions de garantie de Stelrad

Procédé de laquage: Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d’une couche de protection primaire par cataphorèse et d’un poudrage électrostatique dans la couleur SN170 Noir.

Couleurs du panneau avant: blanc Stelrad 9016 + 35 autres couleurs de Stelrad ou 200 couleurs RAL

Couleur de la grille et des joues: SN170 Noir

Pression de service max.: 10 bar (testé à 13 bar)

Température max.: 110 °C

Conformité: selon EN442

Types: 21 | 22

Hauteurs: 545 | 645 mm

Longueurs: 1.070 | 1.270 | 1.470 | 1.670 | 1.870 | 2.070 mm

Profondeurs: 96 | 119 mm