PLANAR STYLE

Les lignes horizontales et la couleur blanche du radiateur décoratif Planar Style créent une ambiance de sérénité, de lumière et d’espace. Le Planar Style peut être raccordé aussi bien comme radiateur à robinet intégré que comme radiateur compact. Il créera, avec le Vertex Style vertical, une belle combinaison dégageant un sentiment d’unité harmonieuse de votre logement.

Produit: radiateur décoratif intégré à face rainurée

Finition: face plane décorative rainurée avec grille supérieure et joues

Prémonté: vanne Heimeier préréglée 4368 ou 4369, bouchon purgeur et bouchons pleins

Vanne: La vanne réglable intégrée (sans tête thermostatique), certifiée CEN et testée selon EN215, est compatible aux têtes thermostatiques M30 x 1,5mm.

La vanne est préréglée en usine en fonction des dimensions du radiateur, ce qui permet d’obtenir un rendement optimal. Ce préréglage garantit par ailleurs un débit optimal dans le radiateur. Réglage en usine adapté à des installations bitube, convenant aussi pour des installations monotube (moyennant l’adaptation du réglage de la vanne sur la position 8).

Fourni avec: consoles VDI (type Monclac), vis, chevilles et instructions de montage

Raccordements: 6 x ½” à filetage intérieur (version gauche disponible sur demande)

Étriers: 2 paires d’étriers jusqu’à 1.600 mm et 3 paires à partir de 1.800 mm

Emballage: Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: type – hauteur – longueur.

Garantie: 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d’installation ainsi que les conditions de garantie de Stelrad

Procédé de laquage: Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d’une couche de protection primaire par cataphorèse et d’un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Stelrad 9016.

Couleurs: blanc Stelrad 9016 + 35 autres couleurs de Stelrad ou 200 couleurs RAL

Pression de service max.: 10 bar (testé à 13 bar)

Température max.: 110 °C

Conformité: selon EN442

Qualité certifiée: RAL et NF

Types: 11 | 21 | 22 | 33

Hauteurs: 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 mm

Longueurs: 500 – 2.000 mm

Profondeurs: 63 | 79 | 102 | 160 mm