VERTEX

Grâce au positionnement vertical, le radiateur Vertex permet de gagner de la place tout en s’intégrant à la perfection dans de petits espaces. Le Vertex prend un minimum de place et rompt de façon optimale le froid régnant à proximité de grandes surfaces vitrées, dans une cuisine ou dans un hall d’entrée.

Produit: radiateur vertical à raccordement central

Finition: joues latérales (uniquement pour les types 11, 20, 21 et 22)

Fourni avec: consoles J, vis et chevilles, vis et chevilles de sécurité certifiées ETA, bouchon purgeur, bouchons pleins et instructions de montage

Raccordements: 4 x ½” à filetage intérieur (comprenant le raccordement central). Les types 20, 21 et 22 sont réversibles avant/arrière. La réversibilité du radiateur entraine l’inversion des entrée et sortie.

Étriers: pas d’étriers

Emballage: Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: type – hauteur – longueur.

Garantie: 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d’installation ainsi que les conditions de garantie de Stelrad.

Procédé de laquage: Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d’une couche de protection primaire par cataphorèse et d’un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Stelrad 9016.

Couleurs: blanc Stelrad 9016 + 35 autres couleurs de Stelrad ou 200 couleurs RAL

Compteur de chaleur: Approprié aux compteurs de chaleur, électriques ou selon le principe d’évaporation (conforme EN834 & 835).

Pression de service max.: 10 bar (testé à 13 bar)

Température max.: 110 °C

Conformité: selon EN442

Qualité certifiée: RAL et NF

Types: 10 | 11 | 20 | 21 | 22

Hauteurs: 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.200 mm

Longueurs: 300 | 400 | 500 | 600 | 700 mm

Profondeurs: 47 | 47 | 77 | 77 | 100 mm