VERTEX SWING

Les jolies formes arrondies du radiateur Vertex Swing séduiront chacun d’entre nous. Grâce à son design spécifique, il est non seulement élégant mais dégage aussi une chaleur particulièrement agréable. Le choix de couleurs vous permettra par ailleurs d’accorder parfaitement le Vertex Swing à votre intérieur ou l’utiliser en tant que point visuel d’attraction conférant un caractère spécial à votre pièce. Quel que soit votre choix, le Vertex Swing vous propose la solution idéale.

Produit: radiateur vertical décoratif à raccordement central, contours arrondis et distance minimale entre le mur et le radiateur

Finition : design arrondi, sans jointure

Fourni avec : consoles J, vis et chevilles, vis et chevilles de sécurité certifiées ETA, bouchon purgeur, bouchons pleins et instructions de montage

Raccordements: 4 x ½” à filetage intérieur (comprenant le raccordement central)

Étriers: pas d’étriers

Emballage: Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: type – hauteur – longueur.

Garantie: 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d’installation ainsi que les conditions de garantie de Stelrad.

Procédé de laquage: Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d’une couche de protection primaire par cataphorèse et d’un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Stelrad 9016.

Couleurs: blanc Stelrad 9016 + 35 autres couleurs de Stelrad ou 200 couleurs RAL

Pression de service max.: 10 bar (testé à 13 bar)

Température max.: 110 °C

Conformité: selon EN442

Types: 11 | 21 | 22

Hauteurs: 1.820 | 2.020 mm

Longueurs: Type 11: 481 | 581 | 681 mm   
Type 21: 504 | 604 | 704 mm   
Type 22: 527 | 627 | 727 mm

Profondeurs: 73 | 96 | 119 mm