HORTA VERTICAL

Seine vertikale Linien lassen niemanden unberührt.

Produkt: Horta Vertical

Mitgeliefert: 4 weiße Konsolen (chromiert bei andere Heizkörperfarben), Schrauben, Dübel, Aushebesicherung, Konsolenabdeckung, Designentlüftungsstopfen und -Blindstopfen, Blindstopfen und Montageanleitung

Anschlüsse: 4 x ½” Innengewinde (einschliesslich Mittenanschluss)

Verpackung: Alle Heizkörper werden in einer strapazierfähigen Verpackung aus hochwertigem Karton und Schutzfolie ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des Heizkörpers angegeben: Höhe - Länge.

Garantie: 10 Jahre bei Einhaltung der Installationsvorschriften und bei Erfüllung der Garantiebedingungen von Stelrad.

Lackierungsverfahren: Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert, im kathaphoretischen Elektrotauchverfahren grundiert und standardmäßig im Farbton Stelrad weiß 9016 pulverbeschichtet.

Farben: Stelrad weiß 9016. Auf Wunsch in 35 anderen Stelrad-Farben oder weitere rund 200 RAL- Farben.

Betriebsüberdruck: 4 bar (Werksprüfdruck 5,2 bar)

Medium: Heisswasser bis 95 °C

Norm: nach EN442

Höhen: 1.600 | 1.800 | 2.000 mm

Anzahl der Rohre: 6 | 8 | 10 | 12

Längen: 408 | 538 | 668 | 798 mm

Rohre: senkrecht, 60 x 10 mm flache Form

Verteilrohre: waagrecht, O-Form, Durchmesser 38 mm