PLANAR PLINTH D

Der Planar Plinth D ist die doppelseitige Ausführung des Planar Plinth. Diese Ausführung ist ausgestattet mit einer vollständig glatten Vorder- und Rückseite, Seitenverkleidungen und einem schönen Abdeckgitter. Dieser niedrige Heizkörper ist mit seiner doppelseitigen Ausführung besonders für Räume mit großen Fensterfronten geeignet. Darüber hinaus sorgt er für eine angenehm hohe Wärmeabgabe.

Produkt: dekorativer Ventilheizkörper mit glatter Vorder- und Rückseite und einer Bauhöhe von 200 mm

Verarbeitung: dekorative flache Vorder- und Rückseite, mit Seitenverkleidungen und Abdeckgitter.

Vormontiert: regelbares Heimeier Ventil des Typs 4368

Ventil: Das integrierte, regelbare Ventil (ohne Thermostatkopf) ist an der rechten Seite vormontiert, CEN-zertifiziert, geprüft nach DIN EN 215 und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm.

Dieser Heizkörper kann sowohl als Ventilheizkörper als auch als Kompaktheizkörper angeschlossen werden.

Mitgeliefert: Entlüftungs- und Blindstopfen

Anschlüsse: 6 x ½" Innengewinde seitlich und rechts unten

Befestigungslaschen: keine Laschen

Verpackung: Alle Heizkörper werden in einer strapazierfähigen Verpackung aus hochwertigem Karton und Schutzfolie ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des Heizkörpers angegeben: Typ - Höhe - Länge.

Garantie: 10 Jahre bei Einhaltung der Installationsvorschriften und bei Erfüllung der Garantiebedingungen von Stelrad.

Lackierungsverfahren: Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert, grundiert und standardmäßig im Farbton Stelrad weiß 9016 pulverbeschichtet.

Farben: Stelrad weiß 9016. Auf Wunsch in 35 anderen Stelrad-Farben oder weitere rund 200 RAL-Farben.

Betriebsüberdruck: max. 10 bar (Werksprüfdruck 13 bar)

Medium: Heisswasser bis 110 °C

Konformität: nach EN442

Typen: 22 | 33 | 44

Höhe: 200 mm

Längen: 1.000 – 2.600 mm

Tiefen: 104 | 162 | 220 mm