PLANAR SLIM ECO

Die Zeiten, in denen Sie Ihre Heizkörper hinter dem Sofa versteckten, gehören mit dem Erscheinen des Planar Slim ECO der Vergangenheit an. Diesen Heizkörper will man einfach zur Geltung bringen. Dank seiner hochwertigen Verarbeitung genießen Sie Jahr für Jahr einen schönen, warmen Heizkörper. Verwenden Sie ihn in Kombination mit dem Vertex Slim, um ein helles und behagliches Gefühl in der ganzen Wohnung zu schaffen.

Produkt: dekorativer horizontaler Niedertemperatur- Ventil-Fertigheizkörper mit serieller Durchströmung, mit Anschluss sowohl in der Mitte als auch seitlich unten und mit links oder rechts montierbarem, voreingestelltem Ventil

Verarbeitung: durchgehend gleichmäßige Formgebung mit nahtloser Vorderseite, mit zurückspringendem schwarzen Abdeckgitter und Seitenverkleidungen

Vormontiert: voreingestelltes Heimeier Ventil 4368, ECO-Entlüftungs- und Blindstopfen

Ventil: Das integrierte, regelbare Ventil ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Linksseitige Ventilmontage möglich.

Die Ventile sind werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. Diese Voreinstellung sorgt für einen optimalen Durchfluss des Heizkörpers. Werksseitige Voreinstellung abgestimmt auf Zweirohrsysteme, auch geeignet für Einrohrsysteme (mittels Ventileinstellung auf Position 8).

Mitgeliefert: Design-Thermostatkopf, Ventilverlängerung, Konsolen, Schrauben, Dübel und Montageanleitung

Anschlüsse: 2 x ¾" Eurokonus-Außengewinde Mittenanschluss und 2 x ½" Innengewinde Rechtsanschluss unten

Befestigungslaschen: 2 Paar bis 1.600 mm und 3 Paar ab 1.800 mm

Verpackung: Alle Heizkörper werden in einer strapazierfähigen Verpackung aus hochwertigem Karton, schützenden Schaumkissen und Schutzfolie ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des Heizkörpers angegeben: Typ - Höhe - Länge.

Garantie: 10 Jahre bei Einhaltung der Installationsvorschriften und bei Erfüllung der Garantiebedingungen von Stelrad.

Lackierungsverfahren: Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert, im kathaphoretischen Elektrotauch- verfahren grundiert und standardmäßig im Farbton Stelrad SN170 Schwarz pulverbeschichtet.

Farben Vorderseite: Stelrad weiß 9016. Auf Wunsch in 35 anderen Stelrad-Farben oder weitere rund 200 RAL-Farben.

Farbe Seitenverkleidungen   
und Abdeckgitter: SN170 Schwarz

Betriebsüberdruck: max. 10 bar (Werksprüfdruck 13 bar)

Medium: Heisswasser bis 110 °C

Norm: nach EN442

Typen: 21 | 22

Höhen: 545 | 645 mm

Längen: 1.070 | 1.270 | 1.470 | 1.670 | 1.870 | 2.070 mm

Tiefen: 96 | 119 mm