VERTEX SWING

Der Vertex Swing kann als elegant und grazil beschrieben werden. Er beeindruckt nicht nur durch seine schön abgerundeten Konturen, sondern bietet darüber hinaus auch eine angenehme Wärme. Mit den verfügbaren Farben können sie den Vertex Swing perfekt an Ihre Innengestaltung anpassen – oder gerade extravagant hervorheben.

Produkt: dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittenanschluss, minimalen Wandabstand und abgerundeten Formen

Verarbeitung: vollständig nahtlos, abgerundete Formen

Mitgeliefert: J-Konsolen, Schrauben und Dübel, ETA-Sicherheitsschrauben und Dübel, Entlüftungs- und Blindstopfen, Montageanleitung

Anschlüsse: 4 x ½" Innengewinde Mitten- und Seitenanschluss

Befestigungslaschen: keine befestigungslaschen

Verpackung: Alle Heizkörper werden in einer strapazierfähigen Verpackung aus hochwertigem Karton, schützendem Schaumkissen und Schutzfolie ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des Heizkörpers angegeben: Typ - Höhe - Länge.

Garantie: 10 Jahre bei Einhaltung der Installationsvorschriften und bei Erfüllung der Garantiebedingungen von Stelrad.

Lackierungsverfahren: Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert, im kathaphoretischen Elektrotauchverfahren grundiert und standardmäßig im Farbton Stelrad weiß 9016 pulverbeschichtet.

Farben: Stelrad weiß 9016. Auf Wunsch in 35 anderen Stelrad-Farben oder weitere rund 200 RAL- Farben.

Betriebsüberdruck: max. 10 bar (Werksprüfdruck 13 bar)

Medium: Heisswasser bis 110 °C

Norm: nach EN442

Typen: 11 | 21 | 22

Höhen: 1.820 | 2.020 mm

Längen: Typ 11: 481 | 581 | 681 mm  
Typ 21: 504 | 604 | 704 mm  
Typ 22: 527 | 627 | 727 mm

Tiefen: 73 | 96 | 119 mm