VERTEX TANGO

Durch die klare und strenge Formgebung passt dieser Heizkörper wirklich zu jeder Einrichtung und jedem Wohnstil. Die Vorderseite geht in die Seitenverkleidungen über und bildet damit eine formschöne und nahtlose Einheit. Die große Auswahl an Farben erlaubt es, noch einen Schritt weiter zu gehen und den Vertex Tango vollständig an Ihre Gestaltungswünsche anzupassen.

Produkt: dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittenanschluss, minimalen Wandabstand und einer formstrengen eckigen Ausführung

Verarbeitung: vollständig nahtlos, eckige Ausführung

Mitgeliefert: J-Konsolen, Schrauben und Dübel, ETA-Sicherheitsschrauben und Dübel, Entlüftungs- und Blindstopfen, Montageanleitung

Anschlüsse: 4 x ½" Innengewinde Mitten- und Seitenanschluss

Befestigungslaschen: keine laschen

Verpackung: Alle Heizkörper werden in einer strapazierfähigen Verpackung aus hochwertigem Karton, schützendem Schaumkissen und Schutzfolie ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des Heizkörpers angegeben: Typ - Höhe - Länge.

Garantie: 10 Jahre bei Einhaltung der Installationsvorschriften und bei Erfüllung der Garantiebedingungen von Stelrad.

Lackierungsverfahren: Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert, im kathaphoretischen Elektrotauchverfahren grundiert und standardmäßig im Farbton Stelrad weiß 9016 pulverbeschichtet.

Farben: Stelrad weiß 9016. Auf Wunsch in 35 anderen Stelrad-Farben oder weitere rund 200 RAL- Farben.

Betriebsüberdruck: max. 10 bar (Werksprüfdruck 13 bar)

Medium: Heisswasser bis 110 °C

Norm: nach EN 442

Typen: 11 | 21 | 22

Höhen: 1.820 | 2.020 mm

Längen: 410 | 510 | 610 mm

Tiefen: 73 | 96 | 119 mm