VERTEX

Dank seiner Vertikalausführung ist der Vertex platzsparend und eignet sich insbesondere für kleine Räume.

Produkt: vertikaler Plattenheizkörper mit Mittenanschluss

Verarbeitung: Seitenverkleidungen (nur für Typ 11, 20, 21 und 22)

Mitgeliefert: J-Konsolen, Schrauben und Dübel, ETA-Sicherheitsschrauben und Dübel, Entlüftungs- und Blindstopfen, Montageanleitung

Anschlüsse: 4 x ½" Innengewinde Mitten- und Seintenanschluss. Bei Typ 20, 21 und 22 ist die Durchflussrichtung umkehrbar. Das bedeutet, dass der Vorlauf und der Rücklauf des Heizkörpers umgekehrt angeschlossen werden können.

Befestigungslaschen: keine laschen

Verpackung: Alle Heizkörper werden in einer strapazierfähigen Verpackung aus hochwertigem Karton und Schutzfolie ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des Heizkörpers angegeben: Typ - Höhe - Länge.

Garantie: 10 Jahre bei Einhaltung der Installationsvorschriften und bei Erfüllung der Garantiebedingungen von Stelrad.

Lackierungsverfahren: Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert, im kathaphoretischen Elektrotauchverfahren grundiert und standardmäßig im Farbton Stelrad weiß 9016 pulverbeschichtet.

Farben: Stelrad weiß 9016. Auf Wunsch in 35 anderen Stelrad-Farben oder weitere rund 200 RAL- Farben.

Wärmezähler: Uneingeschränkt für Wärmezähler geeignet, sowohl für elektrische Geräte als auch für Verdunstungsgeräte (gemäß DIN EN834 & 835).

Betriebsüberdruck: max. 10 bar (Werkprüfdruck 13 bar)

Medium: Heisswasser bis 110 °C

Norm: nach EN 442

Qualitätssicherung: RAL und NF

Typen: 10 | 11 | 20 | 21 | 22

Höhen: 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.200 mm

Längen: 300 | 400 | 500 | 600 | 700 mm

Tiefen: 47 | 47 | 77 | 77 | 100 mm