BRIZA SINGLE

Spielerisch aber gerade. Eigensinnig aber Ausgeglichen. Immer und überall.

Produkt: Briza Single

Mitgeliefert: 4 weiße Konsolen (chromiert bei andere Heizkörperfarben), Schrauben, Dübel, Aushebesicherung, Konsolenabdeckung, Designentlüftungsstopfen und -Blindstopfen, Blindstopfen und Montageanleitung

Anschlüsse: 4 x ½” Innengewinde (einschließlich Mittenanschluss)

Verpackung: Alle Heizkörper werden in einer strapazierfähigen Verpackung aus hochwertigem Karton und Schutzfolie ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des Heizkörpers angegeben: Bauhöhe - Baulänge.

Garantie: 10 Jahre bei Einhaltung der Installationsvorschriften und bei Erfüllung der Garantiebedingungen von Stelrad.

Lackierungsverfahren: Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert, im kathaphoretischen Elektrotauchverfahren grundiert und standardmäßig im Farbton Stelrad weiß 9016 pulverbeschichtet.

Farben: Stelrad weiß 9016. Auf Wunsch in 35 anderen Stelrad-Farben oder weitere rund 200 RAL-Farben.

Betriebsüberdruck: max. 6 bar (Werksprüfdruck 7,8 bar)

Medium: max. Heisswasser bis 95 °C

Norm: nach EN442

Bauhöhen: 1.800 | 2.000 mm

Anzahl der Rohre: 12 | 14 | 16 | 18

Baulängen: 447 | 521 | 595 | 669 mm

Rohre: senkrecht, O-Form, Durchmesser 22 mm

Verteilrohre: waagrecht, O-Form, Durchmesser 38 mm