CARISSA

Erstklassiger Badheizkörper mit schwungvollem Design.

Produkt: Carissa

Mitgeliefert: 4 weiße Konsolen (chromiert bei andere Heizkörperfarben), Schrauben, Dübel, Designentlüftungsstopfen und -Blindstopfen, Blindstopfen und Montageanleitung

Anschlüsse: 4 x ½” Innengewinde (einschließlich Mittenanschluss)

Verpackung: Alle Heizkörper werden in einer strapazierfähigen Verpackung aus hochwertigem Karton und Schutzfolie ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des Heizkörpers angegeben: Bauhöhe - Baulänge.

Garantie: 10 Jahre bei Einhaltung der Installationsvorschriften und bei Erfüllung der Garantiebedingungen von Stelrad.

Lackierungsverfahren: Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert, im kathaphoretischen Elektrotauchverfahren grundiert und standardmäßig im Farbton Stelrad weiß 9016 pulverbeschichtet.

Farben: Stelrad weiß 9016. Auf Wunsch in 35 anderen Stelrad-Farben oder weitere rund 200 RAL-Farben.

Betriebsüberdruck: max. 6 bar (Werksprüfdruck 7,8 bar)

Medium: max. Heisswasser bis 95 °C

Norm: nach EN442

Bauhöhen: 1.199 | 1.791 | 2.013 mm

Anzahl der Rohre: 28 | 42 | 48

Baulänge: 595 mm

Waagrechte Rohre: waagrecht, O-Form, Durchmesser 22 mm

Verteilrohre: senkrecht, O-Form, Durchmesser 38 mm