GILIA SINGLE

Een tijdloos en strak design voor badkamer en keuken.

Product: Gilia Single, verticale round tube on tube designradiator

Meegeleverd: 4 witte consoles (gechromeerd voor andere radiatorkleuren), schroeven, pluggen, ontluchter, blindstoppen en montage-instructie

Aansluitingen: 4 x ½” binnendraad (middenaansluiting inbegrepen)

Verpakking: Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: hoogte – lengte.

Garantie: 10 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert, voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad en de radiator buiten spatbereik staat.

Lakproces: Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd en standaard in Stelrad wit 9016 gepoederlakt.

Kleuren: Stelrad wit 9016 + 35 andere Stelrad kleuren of 200 RAL-kleuren mogelijk

Maximale werkdruk: 6 bar (getest op 7,8 bar)

Maximale werktemperatuur: 95 °C

Conformiteit: volgens EN442

Hoogtes: 1.199 | 1.495 | 1.791 | 2.013 mm

Aantal buizen: 28 | 34 | 42 | 48

Lengtes: 500 | 600 | 750 | 900 mm

Buizen: horizontaal, O-sectie, diameter 22 mm

Collectoren: verticaal, O-sectie, diameter 38 mm