HORTA DOUBLE

Extra comfort, extra design.

Product: Horta Double, verticale flat tube on tube designradiator

Meegeleverd: 4 consoles (in radiatorkleur), schroeven, pluggen, montagevergrendeling, designontluchter en -blindstop, blindstoppen en montage-instructie

Aansluitingen: 4 x ½” binnendraad (middenaansluiting inbegrepen)

Verpakking: Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: hoogte – lengte.

Garantie: 10 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert, voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad en de radiator buiten spatbereik staat.

Lakproces: Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en standaard in Stelrad wit 9016 gepoederlakt.

Kleuren: Stelrad wit 9016 + 35 andere Stelrad kleuren of 200 RAL-kleuren mogelijk

Maximale werkdruk: 4 bar (getest op 5,2 bar)

Maximale werktemperatuur: 95 °C

Conformiteit: volgens EN442

Hoogtes: 1.600 | 1.800 | 2.000 mm

Aantal buizen: 20 | 24 | 28 | 32 | 36

Lengtes: 488 | 588 | 688 | 788 | 888 mm

Buizen: verticaal, 60 x 10 mm vlakke sectie

Collectoren: horizontaal, O-sectie, diameter 38 mm