HORTA SLIMLINE

Robust und modern mit hoher Wärmeleistung.

Produkt: Horta Slimline

Mitgeliefert: 4 weiße Konsolen (chromiert bei andere Heizkörperfarben), Schrauben, Dübel, Aushebesicherung, Konsolenabdeckung, Designentlüftungsstopfen und -Blindstopfen, Blindstopfen und Montageanleitung

Anschlüsse: 4 x ½” Innengewinde (einschließlich Mittenanschluss)

Verpackung: Alle Heizkörper werden in einer strapazierfähigen Verpackung aus hochwertigem Karton und Schutzfolie ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des Heizkörpers angegeben: Bauhöhe - Baulänge.

Garantie: 10 Jahre bei Einhaltung der Installationsvorschriften und bei Erfüllung der Garantiebedingungen von Stelrad.

Lackierungsverfahren: Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert, im kathaphoretischen Elektrotauchverfahren grundiert und standardmäßig im Farbton Stelrad weiß 9016 pulverbeschichtet.

Farben: Stelrad weiß 9016. Auf Wunsch in 35 anderen Stelrad-Farben oder weitere rund 200 RAL-Farben.

Betriebsüberdruck: max. 4 bar (Werksprüfdruck 5,2 bar)

Medium: max. Heisswasser bis 95 °C

Norm: nach EN442

Bauhöhen: 1.600 | 1.800 | 2.000 mm

Anzahl der Rohre: 10 | 12 | 14 | 16 | 18

Baulängen: 488 | 588 | 688 | 788 | 888 mm

Rohre: senkrecht, 60 x 10 mm flache Form

Verteilrohre: waagrecht, O-Form, Durchmesser 38 mm