HYGIENE GALVA

Een gegalvaniseerde Hygiene radiator zonder convectieblik voor gebruik in omgevingen waar hygiëne en veiligheid van groot belang zijn. De ideale paneelradiator voor uw badkamer.

Product: niet-omkaste paneelradiator zonder convectieblik en met gegalvaniseerde onderlaag

Afwerking: gegalvaniseerde onderlaag

Meegeleverd: VDI-consoles met anti lift (type Monclac), schroeven, pluggen, blindstop, ontluchter en montage-instructie

Aansluitingen: 4 x ½” binnendraad

Ophangstrippen: 2 paar ophangstrippen tot 1.600 mm en 3 paar vanaf 1.800 mm

Verpakking: Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: type – hoogte – lengte.

Garantie: 10 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad.

Lakproces: Alle radiatoren zijn gegalvaniseerd, ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en standaard in Stelrad wit 9016 gepoederlakt.

Kleuren: Stelrad wit 9016 + 35 andere Stelrad kleuren mogelijk of 200 RAL-kleuren mogelijk

Warmtemeters: Zonder beperkingen geschikt voor warmtemeters, zowel elektrisch als volgens verdampingsprincipe (overeenkomstig EN834 & 835).

Maximale werkdruk: 10 bar (getest op 13 bar)

Maximale werktemperatuur: 110 °C

Conformiteit: volgens EN442

Types: 10 | 20 | 30

Hoogtes: 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 mm

Lengtes: 400 – 3.000 mm

Dieptes: 47 | 77 | 158 mm