NOVELLO PLINTH

Der Novello Plinth Heizkörper ist ein verkleideter Sockelheizkörper, der mit integriertem Ventileinsatz geliefert wird. Speziell entwickelt, für optimale Wärmeleistung bei minimaler Bauhöhe. Dieser Heizkörper kann sowohl als Ventilheizkörper als auch als Kompaktheizkörper angeschlossen werden.

Produkt: verkleideter Ventil-Fertigheizkörper mit Bauhöhe 200 mm

Verarbeitung: Abdeckgitter und Seitenverkleidungen

Vormontiert: regelbares Heimeier Ventil des Typs 4368

Ventil: Das integrierte, regelbare Ventil (ohne Thermostatkopf) ist an der rechten Seite vormontiert, CEN-zertifiziert, geprüft nach DIN EN 215 und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm.

Mitgeliefert: Entlüftungs- und Blindstopfen

Anschlüsse: 6 x ½" Innengewinde seitlich und rechts unten

Befestigungslaschen: keine Laschen

Verpackung: Alle Heizkörper werden in einer strapazierfähigen Verpackung aus hochwertigem Karton und Schutzfolie ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des Heizkörpers angegeben: Typ - Bauhöhe - Baulänge.

Garantie: 10 Jahre bei Einhaltung der Installationsvorschriften und bei Erfüllung der Garantiebedingungen von Stelrad.

Lackierungsverfahren: Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert, grundiert und standardmäßig im Farbton Stelrad weiß 9016 pulverbeschichtet.

Farben: Stelrad weiß 9016. Auf Wunsch in 35 anderen Stelrad-Farben oder weitere rund 200 RAL-Farben.

Wärmezähler: Uneingeschränkt für Wärmezähler geeignet, sowohl für elektrische Geräte als auch für Verdunstungsgeräte (gemäß DIN EN834 & 835).

Betriebsüberdruck: max. 10 bar (Werksprüfdruck 13 bar)

Medium: max. Heisswasser bis 110 °C

Norm: nach EN442

Typen: 22 | 33 | 44

Bauhöhe: 200 mm

Baulängen: 1.000 – 2.600 mm

Bautiefen: 100 | 158 | 216 mm