PLANAR PLINTH

De Planar Plinth radiatoren zijn de eerste decoratieve Stelrad plintradiatoren. Deze radiatoren zijn uitgerust met een volledig vlakke voorzijde, zijpanelen en een mooi bovenrooster. Door zijn kleine gestalte is hij uitstekend inzetbaar voor grote raampartijen en zorgt hij bovendien voor een aangename, hoge warmte-afgifte.

De radiator kan zowel als ventielradiator of als compactradiator aangesloten worden.

Product: decoratieve ventielradiator met een vlakke voorzijde en bouwhoogte 200 mm

Afwerking: decoratieve vlakke voorzijde, bovenrooster en zijpanelen

Voorgemonteerd: regelbaar ventiel type Heimeier 4368

Ventiel: Het geïntegreerd regelbaar ventiel (zonder thermostatische kraan), is aan de rechterzijde voorgemonteerd, CEN-gecertificeerd, getest volgens EN215 en compatibel met thermostatische kranen M30 x 1,5 mm.

Meegeleverd: ontluchter en blindstoppen

Aansluitingen: 6 x ½” binnendraad (inclusief 2 x ½” laterale onderaansluiting)

Ophangstrippen: geen ophangstrippen

Verpakking: Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: type – hoogte – lengte.

Garantie: 10 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad.

Lakproces: Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, gegrondlakt en standaard in Stelrad wit 9016 gepoederlakt.

Kleuren: Stelrad wit 9016 + 35 andere Stelrad kleuren mogelijk of 200 RAL-kleuren mogelijk

Maximale werkdruk: 10 bar (getest op 13 bar)

Maximale werktemperatuur: 110 °C

Conformiteit: volgens EN442

Types: 22 | 33 | 44

Hoogte: 200 mm

Lengtes: 1.000 – 2.600 mm

Dieptes: 102 | 160 | 218 mm