PLANAR STYLE PLINTH

Le Planar Style Plinth est le modèle ligné du Planar Plinth. Ce radiateur plinthe est équipé d’une face plane rainurée, de joues et d’une grille supérieure élégante. Grâce à sa présence discrète ce radiateur convient à des grandes surfaces vitrées. Placé devant celles-ci, il dégage une chaleur à la fois importante et agréable.

Le radiateur peut être raccordé aussi bien comme radiateur intégré que comme radiateur compact.

Produit: radiateur plinthe décoratif de hauteur 200 mm avec 1 face plane rainurée

Finition: face plane rainurée, grille supérieure et joues

Prémonté: vanne Heimeier réglable 4368

Vanne: La vanne réglable intégrée (sans tête thermostatique), certifiée CEN et testée selon EN215, est compatible aux têtes thermostatiques M30 x 1,5 mm.

Fourni avec: bouchon purgeur et bouchons pleins

Raccordements: 6 x ½” à filetage intérieur

Étriers: pas d’étriers

Emballage: Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: type – hauteur – longueur.

Garantie: 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d’installation ainsi que les conditions de garantie de Stelrad

Procédé de laquage: Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d’une couche de protection primaire et d’un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Stelrad 9016.

Couleurs: blanc Stelrad 9016 + 35 autres couleurs de Stelrad ou 200 couleurs RAL

Pression de service max.: 10 bar (testé à 13 bar)

Température max.: 110 °C

Conformité: selon EN442

Types: 22 | 33 | 44

Hauteur: 200 mm

Longueurs: 1.000 – 2.600 mm

Profondeurs: 102 | 160 | 218 mm