VALERIANA - VALERIANA CT

Der Valeriana Heizkörper von Stelrad strahlt mit seinen gebogenen Rundrohren Eleganz aus und sorgt mit seiner diskreten Anwesenheit für einen angenehmen Wärmekomfort.

Der Valeriana ist auch mit einem Mittenanschluss (CT) verfügbar.

Produkt: eleganter Badezimmerheizkörper, auch verfügbar mit Mittenanschluss

Mitgeliefert: 4 Halterungen, Schrauben, Dübel, Entlüftungs- und Blindstopfen und Montageanleitung

Anschlüsse: 4 x ½" Innengewinde (Mittenanschluss: 6 x ½" Innengewinde)

Verpackung: Alle Heizkörper werden in einer strapazierfähigen Verpackung aus hochwertigem Karton und Schutzfolie ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des Heizkörpers angegeben: Typ - Bauhöhe - Baulänge.

Garantie: 10 Jahre bei Einhaltung der Installationsvorschriften und bei Erfüllung der Garantiebedingungen von Stelrad und außerhalb des Spritzbereich.

Lackierungsverfahren: Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert und standardmäßig im Farbton Stelrad weiß 9016 pulverbeschichtet.

Farben: Stelrad weiß 9016. Auf Wunsch in 35 anderen Stelrad-Farben oder weitere rund 200 RAL-Farben.

Betriebsüberdruck: max. 10 bar (Werksprüfdruck 13 bar)

Medium: max. Heisswasser bis 95 °C

Norm: nach EN442

Bauhöhen: 775 | 1.181 | 1.763 mm

Anzahl der Rohre: 16 | 24 | 36

Baulängen: 495 | 585 | 737 mm

Rohre: waagrecht, gebogene, O-Form, Durchmesser 22 mm

Verteilrohre: senkrecht, D-Form