VERTEX SLIM

Le Vertex Slim est le radiateur design idéal pour tous ceux et toutes celles qui apprécient un design sobre et magistral. Sa face avant parfaitement uniforme et ses panneaux latéraux noirs confèrent un rayonnement incomparable à ce radiateur. Grâce à son excellente finition, il donnera à votre logement une vraie classe, même si l’espace est limité. Accessoires optionnels disponibles: grille noire supérieure et porte-serviette.

Produit: radiateur vertical décoratif à raccordement central et à design bicolore épuré

Finition: design bicolore épuré avec panneaux latéraux discrets

Fourni avec: consoles J, vis, chevilles, vis et chevilles de sécurité certifiées ETA, bouchon purgeur, bouchons pleins et instructions de montage

Raccordements: 4 x ½” à filetage intérieur (comprenant le raccordement central)

Étriers: pas d’étriers

Emballage: Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: type – hauteur – longueur.

Garantie: 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d’installation ainsi que les conditions de garantie de Stelrad.

Procédé de laquage: Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d’une couche de protection primaire par cataphorèse et d’un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Stelrad 9016.

Couleurs du panneau avant: blanc Stelrad 9016 + 35 autres couleurs de Stelrad ou 200 couleurs RAL

Couleur des joues: SN170 Noir

Pression de service max.: 10 bar (testé à 13 bar)

Température max.: 110 °C

Conformité: selon EN442

Types: 11 | 21 | 22

Hauteurs: 1.840 | 2.040 mm

Longueurs: 470 | 570 | 670 mm

Profondeurs: 73 | 96 | 119 mm