VERTEX SLIM

Der Vertex Slim ist ein Prachtstück unter den Vertikalheizkörpern. Er hat eine glatte Vorderseite und die Seitenverkleidungen sind versenkt montiert. Dadurch erhält er seine unvergleichliche Klasse.

Unsere umfangreiche Farbpalette erlaubt es Ihnen, mit diesem zweifarbigen Heizkörper besondere Farbakzente zu setzen.

Produkt: dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittenanschluss, minimalen Wandabstand und einer formstrengen Vorderseite mit versenkten schwarzen Seitenverkleidungen

Verarbeitung: durchgehend gleichmäßige Formgebung mit nahtloser Vorderseite und mit versenkten schwarzen Seitenverkleidungen

Mitgeliefert: J-Konsolen, Schrauben, Dübel, ETA-Sicherheitsschrauben und -dübel, Entlüftungs- und Blindstopfen, Montageanleitung

Anschlüsse: 4 x ½" Innengewinde Mitten- und Seitenanschluss

Befestigungslaschen: keine Laschen

Verpackung: Alle Heizkörper werden in einer strapazierfähigen Verpackung aus hochwertigem Karton, schützendem Schaumkissen und Schutzfolie ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des Heizkörpers angegeben: Typ - Bauhöhe - Baulänge.

Garantie: 10 Jahre bei Einhaltung der Installationsvorschriften und bei Erfüllung der Garantiebedingungen von Stelrad.

Lackierungsverfahren: Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert, im kathaphoretischen Elektrotauchverfahren grundiert und standardmäßig im Farbton Stelrad weiß 9016 pulverbeschichtet.

Farben Vorderseite: Stelrad weiß 9016. Auf Wunsch in 35 anderen Stelrad-Farben oder weitere rund 200 RAL-Farben.

Farbe Seitenverkleidungen: SN170 schwarz

Betriebsüberdruck: max. 10 bar (Werksprüfdruck 13 bar)

Medium: max. Heisswasser bis 110 °C

Norm: nach EN442

Typen: 11 | 21 | 22

Bauhöhen: 1.840 | 2.040 mm

Baulängen: 470 | 570 | 670 mm

Bautiefen: 73 | 96 | 119 mm