VERTEX SLIM

De Vertex Slim is de uitgelezen radiator voor iedereen die houdt van een strak en meesterlijk design.

De volledig egale voorzijde en de verzonken zwarte zijpanelen geven de radiator een onevenaarbare uitstraling. Met zijn excellente afwerking geeft u uw woning extra klasse, zelfs indien de ruimte beperkt is.

Optioneel verkrijgbaar met zwart bovenrooster en handdoekhouder.

Product: decoratieve verticale radiator met middenaansluiting en een strakke voorzijde met verzonken zwarte zijpanelen

Afwerking: volledig egaal design met naadloze voorzijde en verzonken zwarte zijpanelen

Meegeleverd: J-consoles, schroeven, pluggen, ETA-veiligheidsschroeven en –pluggen, ontluchter, blindstoppen en montage-instructie

Aansluitingen: 4 x ½” binnendraad (inclusief middenaansluiting)

Ophangstrippen: geen ophangstrippen

Verpakking: Iedere radiator wordt stevig verpakt met beschermende schuimkussens, in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: type – hoogte – lengte.

Garantie: 10 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad.

Lakproces: Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en standaard in Stelrad wit 9016 gepoederlakt.

Kleuren voorplaat: Stelrad wit 9016 + 35 andere Stelrad kleuren mogelijk of 200 RAL-kleuren mogelijk

Kleur zijpanelen: SN170 Zwart

Maximale werkdruk: 10 bar (getest op 13 bar)

Maximale werktemperatuur: 110 °C

Conformiteit: volgens EN442

Types: 11 | 21 | 22

Hoogtes: 1.840 | 2.040 mm

Lengtes: 470 | 570 | 670 mm

Dieptes: 73 | 96 | 119 mm