VERTEX SWING

Met z’n mooie, ronde vormen charmeert de Vertex Swing eenieder van ons. Door zijn specifieke design oogt hij niet alleen gracieus, hij zorgt daarnaast ook nog voor een aangename warmte. Bovendien kan u door middel van kleur de Vertex Swing naadloos laten opgaan in uw interieur of net gebruiken als eyecatcher om de ruimte extra karakter te geven. Welke keuzes u ook maakt, de Stelrad Vertex Swing biedt u de oplossing.

Product: decoratieve verticale radiator met middenaansluiting, minimale afstand tussen muur en radiator en afgeronde vormen

Afwerking: volledig naadloos, afgerond design

Meegeleverd: J-consoles, schroeven, pluggen, ETA-veiligheidsschroeven en –pluggen, ontluchter, blindstoppen en montage-instructie

Aansluitingen: 4 x ½” binnendraad (inclusief middenaansluiting)

Ophangstrippen: geen ophangstrippen

Verpakking: Iedere radiator wordt stevig verpakt met beschermende schuimkussens, in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: type – hoogte – lengte.

Garantie: 10 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad.

Lakproces: Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en standaard in Stelrad wit 9016 gepoederlakt.

Kleuren: Stelrad wit 9016 + 35 andere Stelrad kleuren mogelijk of 200 RAL-kleuren mogelijk

Maximale werkdruk: 10 bar (getest op 13 bar)

Maximale werktemperatuur: 110 °C

Conformiteit: volgens EN442

Types: 21 | 22

Hoogtes: 1.820 | 2.020 mm

Lengtes: Type 21: 504 | 604 | 704 mm
Type 22: 527 | 627 | 727 mm

Dieptes: 96 | 119 mm