AGATA E-VENTO

De Agata E-VENTO bestaat uit platte elektrische buizen met een geïntegreerde blower unit die zorgt voor extra warmteafgifte en kenmerkt zich door een exclusief asymmetrisch ontwerp.

Product: Verticale elektrische flat tube on tube design radiator met blower

Voorgemonteerd: Voorgevuld met verwarmingsvloeistof, uitgerust met een thermostaat, een 1.000 watt blower en een 1,2 m geïsoleerde kabel met stekker.

Meegeleverd: Consoles, schroeven, pluggen, handleiding en afstandsbediening.

Regeling: Functioneert via geïntegreerde thermostaat of afstandsbediening met weekprogrammatie, open raam detectie en boost functie.

Verpakking: Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: elektrisch vermogen – hoogte – lengte.

Garantie: 10 jaar op de radiator en 2 jaar op de elektrische onderdelen, indien men de installatievoorwaarden respecteert, voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad en de radiator buiten spatbereik staat.

Lakproces: Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, gegrondlakt en gepoederlakt.

Kleuren: Verkeerswit of antracietgrijs

Conformiteit: EcoDesign 2018 (EU Verordening 2015/1188)

Technische gegevens: spanning 230V ~50Hz, IP24, klasse II

Hoogtes: 1.203 | 1.528 | 1.852 mm

Aantal buizen: 12 | 15 | 18

Lengte: 600 mm

Diepte: 143 mm

Afgifte: 1.500 | 1.700 | 2.000 W

Buizen: horizontaal, 70 x 11 mm vlakke sectie

Collectoren: verticaal, O-sectie, diameter 38 mm