ALMADA

Der funktionelle Badheizkörper mit renommiertem Image.

Produkt: Almada

Mitgeliefert: 4 Konsolen, Schrauben, Dübel, Entlüftungsstopfen, Blindstopfen und Montageanleitung

Anschlüsse: 4 x ½” Innengewinde (einschließlich Mittenanschluss)

Verpackung: Alle Heizkörper werden in einer strapazierfähigen Verpackung aus hochwertigem Karton und Schutzfolie ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des Heizkörpers angegeben: Bauhöhe - Baulänge.

Garantie: 10 Jahre bei Einhaltung der Installationsvorschriften und bei Erfüllung der Garantiebedingungen von Stelrad und außerhalb des Spritzbereich.

Lackierungsverfahren: Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert und standardmäßig im Farbton Stelrad weiß 9016 pulverbeschichtet.

Farben: Stelrad weiß 9016. Auf Wunsch in 35 anderen Stelrad-Farben oder weitere rund 200 RAL-Farben.

Betriebsüberdruck: max. 4 bar (Werksprüfdruck 5,2 bar)

Medium: max. Heisswasser bis 95 °C

Norm: nach EN442

Bauhöhen: 1.186 | 1.511 | 1.771 mm

Anzahl der Rohre: 16 | 20 | 24

Baulängen: 450 | 600 mm

Rohre: waagrecht, 60 x 10 mm flache Form

Verteilrohre: senkrecht, O-Form, Durchmesser 38 mm