ALMADA

Een functionele badkamerradiator met prestigieus imago.

Product: Almada, verticale flat tube on tube designradiator

Meegeleverd: 4 consoles, schroeven, pluggen, ontluchter, blindstoppen en montage-instructie

Aansluitingen: 4 x ½” binnendraad (middenaansluiting inbegrepen)

Verpakking: Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: hoogte – lengte.

Garantie: 10 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert, voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad en de radiator buiten spatbereik staat.

Lakproces: Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd en standaard in Stelrad wit 9016 gepoederlakt.

Kleuren: Stelrad wit 9016 + 35 andere Stelrad kleuren of 200 RAL-kleuren mogelijk

Maximale werkdruk: 4 bar (getest op 5,2 bar)

Maximale werktemperatuur: 95 °C

Conformiteit: volgens EN442

Hoogtes: 1.186 | 1.511 | 1.771 mm

Aantal buizen: 16 | 20 | 24

Lengtes: 450 | 600 mm

Buizen: horizontaal, 60 x 10 mm vlakke sectie

Collectoren: verticaal, O-sectie, diameter 38 mm