ALU SIMPLE DRY

Met behulp van droge inertie technologie verwarmt de radiator de lucht in uw kamers via een convectieproces met een zachte en continue warmte.

Product: Elektrische droge inertie radiator

Voorgemonteerd: Thermostaat en een 1,2 m geïsoleerde kabel met stekker.

Meegeleverd: Consoles, schroeven, pluggen, handleiding en afstandsbediening.

Regeling: Functioneert via geïntegreerde thermostaat met weekprogrammatie en open raam detectie.

Verpakking: Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: elektrisch vermogen – hoogte – lengte.

Garantie: 10 jaar op de radiator en 2 jaar op de elektrische onderdelen, indien men de installatievoorwaarden respecteert, voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad en de radiator buiten spatbereik staat.

Lakproces: Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, gegrondlakt en gepoederlakt.

Kleuren: Verkeerswit of antracietgrijs

Conformiteit: EcoDesign 2018 (EU Verordening 2015/1188)

Technische gegevens: spanning 230V ~50Hz, IPX4, klasse II

Hoogte: 580 mm

Lengtes: 600 | 840 | 1.080 mm

Diepte: 90 mm

Afgifte: 1.000 | 1.500 | 2.000 W