CARISSA

Un radiateur salle de bain de première classe doté d’un design légèrement courbé.

Produit: Carissa

Fourni avec: 4 consoles blanches (chromées pour les autres couleurs de radiateur), vis, chevilles, purgeur et bouchon plein esthétiques, bouchons pleins et instructions de montage

Raccordements: 4 x ½” à filetage intérieur (raccordement central inclus)

Emballage: Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: hauteur – longueur.

Garantie: 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d’installation ainsi que les conditions de garantie de Stelrad, et à condition que le radiateur soi à l’abri des projections d’eau directes.

Procédé de laquage: Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d’une couche de protection primaire par cataphorèse et d’un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Stelrad 9016.

Couleurs: blanc Stelrad 9016 + 35 autres couleurs de Stelrad ou 200 couleurs RAL

Pression de service max.: 6 bar (testé à 7,8 bar)

Température max.: 95 °C

Conformité: selon EN442

Hauteur: 1.199 | 1.791 | 2.013 mm

Nombre de tubes: 28 | 42 | 48

Longueur: 595 mm

Tubes: horizontaux, courbés, section en “O” et d’un diamètre de 22 mm

Collecteurs: verticaux, section en “O” et d’un diamètre de 38 mm