COLUMN

Le Column est le radiateur rétro au confort thermique contemporain. Le design prend tout son sens dans les intérieurs classiques et modernes. Le radiateur est disponible en version horizontale et verticale.

Produit: radiateur colonne avec 4 raccordements

Fourni avec: Consoles avec anti-soulèvement, 4 pièces jusqu'à 854 mm et 6 pièces à partir de 1.038 mm, vis, chevilles, purgeur, bouchon plein et instructions de montage

Raccordements: 4 x raccords latéraux ½” à filetage intérieur.

Emballage: Chaque radiateur est solidement plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: type – hauteur – longueur.

Garantie: 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d’installation ainsi que les conditions de garantie de Stelrad.

Procédé de laquage: Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés et enduits d’un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Stelrad 9016.

Couleurs: blanc Stelrad 9016 + 35 autres couleurs de Stelrad ou 200 couleurs RAL

Pression de service max.: 10 bar (testé à 13 bar)

Température max.: 110 °C

Conformité: Selon EN442

Qualité certifiée: NF

Nombre de colonnes: 2 | 3 | 4

Hauteurs: 300 | 500 | 600 | 750 mm et 1.800 | 2.000 | 2.500 mm

Longueurs: 440 – 1.866 mm et 348 | 440 mm

Profondeurs: 66 | 107 | 148 mm