COLUMN

Der Column ist der Retro-Heizkörper mit zeitgemäßem Wärmekomfort. Das schöne Design kommt sowohl in klassischen als auch in modernen Innenräumen gut zur Geltung. Der Heizkörper ist in horizontaler und vertikaler Ausführung erhältlich.

Produkt: Röhrenheizkörper mit 4 Anschlüssen

Mitgeliefert: Konsolen mit Aushebesicherung, 4 Stück bis 854 mm und 6 Stück ab 1.038 mm, Schrauben, Dübel, Entlüfter, Blindstopfen und Montageanleitung

Anschlüsse: 4 x ½” Innengewinde Seitenanschluss.

Verpackung: Alle unsere Heizkörper werden in Schutzfolie ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des Heizkörpers angegeben: Typ - Höhe - Länge.

Garantie: 10 Jahre bei Einhaltung der Installationsvorschriften und bei Erfüllung der Garantiebedingungen von Stelrad.

Lackierungsverfahren: Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert und standardmäßig im Farbton Stelrad weiß 9016 pulverbeschichtet.

Farben: Stelrad weiß 9016. Auf Wunsch in 35 anderen Stelrad-Farben oder weitere rund 200 RAL-Farben.

Betriebsüberdruck: max. 10 bar (Werksprüfdruck 13 bar)

Medium: max. Heisswasser bis 110 °C

Norm: nach EN442

Qualitätssicherung: NF

Anzahl der Säulen: 2 | 3 | 4

Bauhöhen: 300 | 500 | 600 | 750 mm und 1.800 | 2.000 | 2.500 mm

Baulängen: 440 – 1.866 mm und 348 | 440 mm

Bautiefen: 66 | 107 | 148 mm