COLUMN

De Column is de retro radiator met hedendaags warmtecomfort. De mooie vormgeving komt tot zijn recht in zowel klassieke als moderne interieurs. De radiator is beschikbaar in een horizontale en verticale uitvoering.

Product: kolomradiator met 4 aansluitingen

Meegeleverd: Consoles met anti lift, 4 stuks tot en met lengte 854 mm en 6 stuks vanaf lengte 1.038 mm, schroeven, pluggen, ontluchter, blindstop en montage-instructie

Aansluitingen: 4 x ½” binnendraad zijaansluiting.

Verpakking: Iedere radiator wordt stevig geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: type – hoogte – lengte.

Garantie: 10 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad.

Lakproces: Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd en standaard in Stelrad wit 9016 gepoederlakt.

Kleuren: Stelrad wit 9016 + 35 andere Stelrad kleuren mogelijk of 200 RAL-kleuren mogelijk

Maximale werkdruk: 10 bar (getest op 13 bar)

Maximale werktemperatuur: 110 °C

Conformiteit: volgens EN442

Kwaliteitsborging: NF

Aantal kolommen: 2 | 3 | 4

Hoogtes: 300 | 500 | 600 | 750 mm en 1.800 | 2.000 | 2.500 mm

Lengtes: 440 – 1.866 mm en 348 | 440 mm

Dieptes: 66 | 107 | 148 mm