COMPACT PLANAR

De Compact Planar radiator geeft met zijn naadloze omkasting uw woning een verzorgd en afgewerkt karakter. Bovendien werd hij uitgerust met een mooie vlakke voorplaat. Met de Stelrad Compact radiator als basis kies je met de Compact Planar voor een oerdegelijke radiator met dat tikkeltje meer.

Product: decoratieve omkaste paneelradiator met vlakke voorzijde

Afwerking: decoratieve voorzijde, bovenrooster en zijpanelen

Meegeleverd: VDI-consoles met anti lift (type Monclac), schroeven, pluggen, ontluchter, blindstop en montage-instructie

Aansluitingen: 4 x ½” binnendraad

Ophangstrippen: 2 paar ophangstrippen tot 1.600 mm en 3 paar vanaf 1.800 mm

Verpakking: Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: type – hoogte – lengte.

Garantie: 10 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad.

Lakproces: Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en standaard in Stelrad wit 9016 gepoederlakt.

Kleuren: Stelrad wit 9016 + 35 andere Stelrad kleuren of 200 RAL-kleuren mogelijk

Maximale werkdruk: 10 bar (getest op 13 bar)

Maximale werktemperatuur: 110 °C

Conformiteit: volgens EN442

Types: 11 | 21 | 22 | 33

Hoogtes: 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 mm

Lengtes: 400 – 2.000 mm

Dieptes: 63 | 79 | 102 | 160 mm