COMPACT STYLE

Le Compact Style est un radiateur décoratif qui crée, de par une combinaison de lignes horizontales, une atmosphère de sérénité, de lumière et d’espace. Un radiateur compact qui obtient, grâce à sa face rainurée, sa grille supérieure et ses panneaux latéraux, une image très propre et finie.

Produit: radiateur décoratif habillé à face rainurée

Finition: face plane décorative rainurée avec grille supérieure et joues

Fourni avec: consoles VDI avec anti-soulèvement (type Monclac), vis, chevilles, bouchon purgeur, bouchon plein et instructions de montage

Raccordements: 4 x ½” à filetage intérieur

Étriers: 2 paires d’étrier jusqu’à 1.600 mm et 3 paires à partir de 1.800 mm

Emballage: Chaque radiateur est solidement emballé dans un carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: type – hauteur – longueur.

Garantie: 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d’installation ainsi que les conditions de garantie de Stelrad.

Procédé de laquage: Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d’une couche de protection primaire par cataphorèse et d’un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Stelrad 9016.

Couleurs: blanc Stelrad 9016 + 35 autres couleurs de Stelrad ou 200 couleurs RAL

Pression de service max.: 10 bar (testé à 13 bar)

Température max.: 110 °C

Conformité: selon EN442

Types: 11 | 21 | 22 | 33

Hauteurs: 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 mm

Largueurs: 400 – 2.000 mm

Profondeurs: 63 | 79 | 102 | 160 mm