DAHLIA E

Un radiateur toujours prêt, à chaque saison... Toujours pratique dans la salle de bain.

Que vous souhaitiez chauffer une serviette ou rendre la température ambiante plus agréable, vous pouvez toujours compter sur le Dahlia E.

Produit: radiateur salle de bain classique électrique

Prémonté: Pré-rempli avec du liquide de chauffage et équipé d’un thermostat.
Disponible en version avec un câble isolé de 0,8 m sans prise (avec fil pilote) et en version avec un câble isolé de 1,2 m avec prise (sans fil pilote).

Fourni avec: Consoles, vis, chevilles et instructions de montage.

Réglage: Opération par thermostat intégré avec programmation hebdomadaire, détecteur d’ouverture de fenêtre et fonction Boost. Récepteur IR pour télécommande optionnelle.

Emballage: Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: type – hauteur – longueur.

Garantie: 10 ans pour le radiateur et 2 ans pour les pièces électriques sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d’installation ainsi que les conditions de garantie de Stelrad, et à condition que le radiateur soi à l’abri des projections d’eau directes

Procédé de laquage: Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d’un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Stelrad 9016.

Couleurs: blanc Stelrad 9016 + 35 autres couleurs de Stelrad ou 200 couleurs RAL

Conformité: EcoDesign 2018 (Règlement (EU) 2015/1188)

Données techniques: tension de service 230V ~50Hz, IP44, Classe II

Hauteurs: 775 | 1.181 | 1.411 | 1.763 mm

Nombre de tubes: 16 | 24 | 28 | 36

Longueurs: 400 | 450 | 495 | 585 mm

Puissance: 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1.000 W

Tubes: horizontaux, section en “O” et d’un diamètre 22 mm