DAHLIA E-VENTO

De Dahlia E-VENTO is een elektrische radiator met geïntegreerde blower unit die zorgt voor extra warmteafgifte (950 watt).

Na de eenvoudige montage en het insteken van de stekker is de radiator gebruiksklaar en geniet u binnen enkele minuten van een aangename warmte.

Product: elektrische klassieke badkamerradiator met blower

Voorgemonteerd: Voorgevuld met verwarmingsvloeistof. Uitgerust met thermostaat, 950 Watt PTC blower en 1,2 m geïsoleerde kabel met stekker.

Meegeleverd: Consoles, schroeven, pluggen en handleiding.

Regeling: Bediening via geïntegreerde thermostaat met automatische zelflerende weekprogrammatie, open raam detectie, aanwezigheidsdetectie en boost functie. RF-ontvanger voor optionele afstandsbediening.

Verpakking: Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: type – hoogte – lengte.

Garantie: 10 jaar op de radiator en 2 jaar op de elektrische onderdelen, indien men de installatievoorwaarden respecteert, voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad en de radiator buiten spatbereik staat.

Lakproces: Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd en standaard in Stelrad wit 9016 gepoederlakt.

Kleuren: Stelrad wit 9016 + 35 andere Stelrad kleuren mogelijk of 200 RAL-kleuren mogelijk

Conformiteit: EcoDesign 2018 (EU Verordening 2015/1188)

Technische gegevens: spanning 220-240V ~50Hz, IPX4, klasse II

Hoogtes: 775 | 1.181 | 1.411 | 1.763 mm

Aantal buizen: 16 | 24 | 28 | 36

Lengtes: 495 | 585 mm

Afgifte: 1.350 | 1.550 | 1.650 | 1.850 | 1.950 W

Buizen: horizontaal, O-sectie, diameter 22 mm