GILIA SINGLE E

Un joli radiateur tubulaire électrique blanc, offrant une élégance intemporelle et une efficacité énergétique fonctionnelle. Un choix parfait pour les salles de bains, le radiateur sèche-serviettes électrique Gilia Single E présente une conception simple et élégante en tube d’acier qui offre un espace de suspension adéquat et pratique pour les serviettes.

Produit: Radiateur électrique vertical design tube sur tube rond

Prémonté: Prérempli avec du liquide de chauffage, équipé d’un thermostat et d’un câble isolé de 0,9 m sans prise (avec fil pilote).

Fourni avec: Consoles, vis, chevilles et instructions de montage.

Réglage: Opération par thermostat intégré avec programmation hebdomadaire, détecteur d’ouverture de fenêtre, détection de présence et fonction Boost.

Emballage: Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: puissance électrique – hauteur – longueur.

Garantie: 10 ans pour le radiateur et 2 ans pour les pièces électriques sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d’installation ainsi que les conditions de garantie de Stelrad, et à condition que le radiateur soi à l’abri des projections d’eau directes

Procédé de laquage: Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés et enduits d’un poudrage électrostatique.

Couleur: Blanc signalisation

Conformité: EcoDesign 2018 (Règlement (UE) 2015/1188)

Données techniques: tension de service 230V ~50Hz, IP34, Classe II

Hauteurs: 1.195 | 1.523 | 1.810 mm

Nombre de tubes: 23 | 29 | 36

Longueurs: 500 | 600 mm

Profondeur: 56 mm

Puissance: 500 | 700 | 1.000 W

Tubes: horizontaux, section en « O » et d’un diamètre de 22 mm

Collecteurs: verticaux, section en « O » et d’un diamètre de 35 mm