HORTA DOUBLE

Extra confort, extra design.

Produit: Horta Double

Fourni avec: 4 consoles (en couleur du radiateur), vis, chevilles, système anti-soulèvement, purgeur et bouchon plein esthétiques, bouchons pleins et instructions de montage

Raccordements: 4 x ½” à filetage intérieur (raccordement central inclus)

Emballage: Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: hauteur – longueur.

Garantie: 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d’installation ainsi que les conditions de garantie de Stelrad, et à condition que le radiateur soi à l’abri des projections d’eau directes.

Procédé de laquage: Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d’une couche de protection primaire par cataphorèse et d’un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Stelrad 9016.

Couleurs: blanc Stelrad 9016 + 35 autres couleurs de Stelrad ou 200 couleurs RAL

Pression de service max.: 4 bar (testé à 5,2 bar)

Température max.: 95 °C

Conformité: selon EN442

Hauteurs: 1.600 | 1.800 | 2.000 mm

Nombre de tubes: 20 | 24 | 28 | 32 | 36

Longueurs: 488 | 588 | 688 | 788 | 888 mm

Tubes: verticaux, tubes plats de 60 x 10 mm

Collecteurs: horizontaux, section en “O” et d’un diamètre de 38 mm