HYGIENE PLANAR 8

De Hygiene Planar 8 is een paneelradiator met een vlakke voorzijde, zonder convectieblik en zonder omkasting, voor gebruik in omgevingen waar hygiëne en veiligheid van groot belang zijn. Met zijn vlakke voorzijde heeft de radiator een tijdloos design. Bovendien beschikt u dankzij de 4 zij- en 4 onderaansluitingen over een waaier van aansluitmogelijkheden. De middenaansluiting heeft voor types 20 en 30 een uniforme wandafstand van 65 mm.

Product: niet-omkaste decoratieve ventielradiator zonder convectieblik met 8 aansluitingen en een vlakke voorzijde

Afwerking: decoratieve vlakke voorzijde zonder omkasting

Voorgemonteerd: vooringesteld ventiel, ontluchter en blindstoppen

Ventiel: Het geïntegreerd regelbaar ventiel (zonder thermostatische kraan) is aan de rechterzijde voorgemonteerd, getest volgens EN215 en compatibel met thermostatische kranen M30 x 1,5 mm.   
  
De instelling van het ventiel wordt fabrieksmatig vooringesteld overeenkomstig de radiatorafmetingen. Deze voorinstelling zorgt voor een optimaal debiet in de radiator. Fabrieksinstelling afgestemd op tweepijpssystemen, eveneens geschikt voor éénpijpssystemen (mits aanpassing van de ventielinstelling naar positie 8).

Meegeleverd: Monclac-consoles met anti lift (VDI-conform mits gebruik van meegeleverde anti-slide clips), schroeven, pluggen en montage-instructie

Aansluitingen: 4 x ¾” buitendraad onderaansluiting euroconus (2 x midden- en 2 x laterale aansluiting) en 4 x ½” binnendraad zijaansluiting. Vaste muurafstand van 65 mm voor de middenaansluiting bij types 20 en 30.

Ophangstrippen: enkel voor type 10: 2 paar ophangstrippen tot 1.600 mm en 3 paar vanaf 1.800 mm

Verpakking: Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: type – hoogte – lengte.

Garantie: 10 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad.

Lakproces: Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en standaard in Stelrad wit 9016 gepoederlakt.

Kleuren: Stelrad wit 9016 + 35 andere Stelrad kleuren mogelijk of 200 RAL-kleuren mogelijk

Maximale werkdruk: 10 bar (getest op 13 bar)

Maximale werktemperatuur: 110 °C

Conformiteit: volgens EN442

Kwaliteitsborging: NF

Types: 10 | 20 | 30

Hoogtes: 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 mm

Lengtes: 400 – 3.000 mm

Dieptes: 49 | 79 | 160 mm