NOVELLO PLINTH

Voor ruimtes met verdiepingshoge raampartijen, in etalages, in veranda’s en onder venstertabletten biedt de Novello Plinth de oplossing. Door zijn subtiele opstelling past deze radiator perfect in elk interieur.

De koude in de directe omgeving van een venster wordt meteen omgezet in een aangename warmte.

De radiator kan bovendien zowel als ventielradiator of als compactradiator aangesloten worden.

Product: omkaste ventielradiator met bouwhoogte 200 mm

Afwerking: bovenrooster en zijpanelen

Voorgemonteerd: regelbaar ventiel type Heimeier 4368

Ventiel: Het geïntegreerd regelbaar ventiel (zonder thermostatische kraan) is aan de rechterzijde voorgemonteerd, CEN-gecertificeerd, getest volgens EN215 en compatibel met thermostatische kranen M30 x 1,5 mm.

Meegeleverd: ontluchter en blindstoppen

Aansluitingen: 6 x ½” binnendraad (inclusief 2 x ½” laterale onderaansluiting).

Ophangstrippen: geen ophangstrippen

Verpakking: Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: type – hoogte – lengte.

Garantie: 10 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad.

Lakproces: Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, gegrondlakt en standaard in Stelrad wit 9016 gepoederlakt.

Kleuren: Stelrad wit 9016 + 35 andere Stelrad kleuren mogelijk of 200 RAL-kleuren mogelijk

Warmtemeters: Zonder beperkingen geschikt voor warmtemeters, zowel elektrisch als volgens verdampingsprincipe (overeenkomstig EN834 & 835).

Maximale werkdruk: 10 bar (getest op 13 bar)

Maximale werktemperatuur: 110 °C

Conformiteit: volgens EN442

Types: 22 | 33 | 44

Hoogte: 200 mm

Lengtes: 1.000 – 2.600 mm

Dieptes: 100 | 158 | 216 mm