PLANAR STYLE PLINTH D

De Planar Style Plinth D radiator is de dubbele versie van de Planar Style Plinth. Deze radiatoren zijn uitgerust met een gestileerde vlakke voor- en achterzijde, zijpanelen en een mooi bovenrooster. Door zijn kleine gestalte en dubbele afwerking is hij uitstekend inzetbaar voor grote raampartijen en zorgt hij bovendien voor een aangename, hoge warmte-afgifte. De radiator kan zowel als ventielradiator of als compactradiator aangesloten worden.

Product: decoratieve ventielradiator met een gestileerde voor- en achterzijde en bouwhoogte 200 mm

Afwerking: decoratieve gestileerde voor- en achterzijde, bovenrooster en zijpanelen

Voorgemonteerd: regelbaar ventiel type Heimeier 4368

Ventiel: Het geïntegreerd regelbaar ventiel (zonder thermostatische kraan) is aan de rechterzijde voorgemonteerd, CEN-gecertificeerd, getest volgens EN215 en compatibel met thermostatische kranen M30 x 1,5 mm.

Meegeleverd: ontluchter en blindstoppen

Aansluitingen: 6 x ½” binnendraad (inclusief 2 x ½” laterale onderaansluiting)

Ophangstrippen: geen ophangstrippen

Verpakking: Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: type – hoogte – lengte.

Garantie: 10 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad.

Lakproces: Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, gegrondlakt en standaard in Stelrad wit 9016 gepoederlakt.

Kleuren: Stelrad wit 9016 + 35 andere Stelrad kleuren mogelijk of 200 RAL-kleuren mogelijk

Maximale werkdruk: 10 bar (getest op 13 bar)

Maximale werktemperatuur: 110 °C

Conformiteit: volgens EN442

Types: 22 | 33 | 44

Hoogte: 200 mm

Lengtes: 1.000 – 2.600 mm

Dieptes: 104 | 162 | 220 mm