RAYO

De Rayo zorgt voor een natuurlijke, gelijkmatig verdeelde warmte dankzij de transmissie van infraroodstralen.

Product: Elektrisch infraroodpaneel

Voorgemonteerd: 1,2 m geïsoleerde kabel met stekker.

Meegeleverd: Consoles, schroeven, pluggen en handleiding.

Regeling: Het IR-paneel wordt geleverd zonder thermostaat. Het moet worden geïnstalleerd met een intelligente elektrische slimme stekker van een derde partij. De bedieningsmogelijkheden van de stekker moeten voldoen aan EcoDesign 2018 (EU-verordening 2015/1188).

Verpakking: Ieder IR-paneel wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de paneelkarakteristieken: elektrisch vermogen – hoogte – lengte.

Garantie: 10 jaar op het IR-paneel en 2 jaar op de elektrische onderdelen, indien men de installatievoorwaarden respecteert, voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad en het IR-paneel buiten spatbereik staat.

Lakproces: Alle IR-panelen zijn ontvet, gefosfateerd en gepoederlakt.

Kleuren: Verkeerswit of antracietgrijs

Technische gegevens: spanning 230V ~50Hz, IP34, klasse II

Hoogtes: 1.218 | 1.540 | 1.740 mm

Lengtes: 530 | 580 | 630 mm

Diepte: 50 mm

Afgifte: 500 | 700 | 1.000 W