RENO PLANAR

De Reno Planar is een compactradiator, voorzien van een mooie decoratieve vlakke voorzijde, speciaal ontworpen voor gebruik bij woningrenovaties. Zijn zeer specifieke afmetingen maken het mogelijk om de oude gietijzeren en ledenradiatoren te vervangen met behoud van de bestaande leidingen. Eenvoudige en snelle montage is mogelijk zonder ombouw. Daarnaast biedt deze radiator dezelfde voordelen als een compactradiator dankzij zijn afwerking met stevige behuizing en sierrooster.

Product: omkaste paneelradiator met vlakke voorzijde voor renovatiedoeleinden

Afwerking: decoratieve vlakke voorzijde, bovenrooster en zijpanelen

Meegeleverd: montage-instructie

Aansluitingen: 4 x ½” binnendraad

Ophangstrippen: 2 paar ophangstrippen tot 1.600 mm en 3 paar vanaf 1.800 mm

Verpakking: Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: type – hoogte – lengte.

Garantie: 10 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad.

Lakproces: Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en standaard in Stelrad wit 9016 gepoederlakt.

Kleuren: Stelrad wit 9016 + 35 andere Stelrad kleuren mogelijk of 200 RAL-kleuren mogelijk

Maximale werkdruk: 10 bar (getest op 13 bar)

Maximale werktemperatuur: 110 °C

Conformiteit: volgens EN442

Types: 21 | 22 | 33

Hoogtes: 550 | 950 mm

Lengtes: 400 – 2.000 mm

Dieptes: 79 | 102 | 160 mm