VALERIANA – VALERIANA CT

De Valeriana radiator benadrukt met zijn gebogen en ronde buizen de elegantie en zorgt door zijn discrete aanwezigheid voor een aangenaam warmtecomfort. Bovendien is de Valeriana ook beschikbaar met een middenaansluiting.

Product: elegante badkamerradiator, ook verkrijgbaar met middenaansluiting

Meegeleverd: consoles, schroeven, pluggen, ontluchter, blindstoppen en montage-instructie

Aansluitingen: 4 x ½” binnendraad (6 x ½” indien met middenaansluiting)

Verpakking: Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: type – hoogte – lengte.

Garantie: 10 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert, voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad en de radiator buiten spatbereik staat.

Lakproces: Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd en standaard in Stelrad wit 9016 gepoederlakt.

Kleuren: Stelrad wit 9016 + 35 andere Stelrad kleuren mogelijk of 200 RAL-kleuren mogelijk

Maximale werkdruk: 10 bar (getest op 13 bar)

Maximale werktemperatuur: 95 °C

Conformiteit: volgens EN442

Hoogtes: 775 | 1.181 | 1.763 mm

Aantal buizen: 16 | 24 | 36

Lengtes: 495 | 585 | 737 mm

Buizen: horizontaal, gebogen, O-sectie, diameter 22 mm

Collectoren: verticaal, D-sectie