VERTEX PLAN E

Le Vertex Plan E combine les avantages d’un radiateur électrique vertical avec une apparence épurée et décorative.  
Avec sa conception peu encombrante, il peut être utilisé dans les petits espaces et avec sa façade plane il prend tout son sens dans les plus beaux intérieurs.

Produit: radiateur vertical décoratif électrique à face plane

Prémonté: Pré-rempli avec du liquide de chauffage. Equipé d’un récepteur RF et d’un câble isolé de 0,9 m sans prise (avec fil pilote).

Fourni avec: consoles J, vis, chevilles, vis et chevilles de sécurité certifiées ETA, instructions de montage et thermostat RF

Étriers: pas d’étriers

Emballage: Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: Puissance électrique – hauteur – longueur.

Garantie: 10 ans pour le radiateur et 2 ans pour les pièces électriques sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d’installation ainsi que les conditions de garantie de Stelrad.

Procédé de laquage: Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d’une couche de protection primaire par cataphorèse et d’un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Stelrad 9016.

Couleurs: blanc Stelrad 9016 + 35 autres couleurs de Stelrad ou 200 couleurs RAL

Conformité: EcoDesign 2018 (Règlement EU 2015/1188)

Qualité certifiée: Certificat NF en attente d’homologation

Données techniques: tension de service 230-240V ~50Hz, IPX4, Classe II

Type: 11

Hauteur: 1.800 mm

Longueurs: 500 | 600 | 700 mm

Puissance: 1.250 | 1.500 | 1.750 watt

**Thermostat RF intelligent**

Réglage de la température: Réglable de + 10 °C à + 30 °C.

4 modes de fonctionnement: Auto (Programmation), Confort, Eco, Protection antigel.

Utilisation générale: Choix de 2 types d'application:

Pièce à vivre

Programme 7 jours: La programmation bascule entre Confort et Eco. Une température pour Confort et une pour Eco peuvent être réglées, avec une différence maximale réglable de 5 °C entre les deux.

Fonction Super Confort: La température est augmentée de 2 °C, réglable de 20 à 120 minutes. Manuellement ou via programme hebdomadaire.

Salle de bain

Programme 7 jours: La programmation bascule entre Confort et Boost. Le boost peut être programmé jusqu'à deux fois par jour. Boost: Le radiateur fournit sa pleine puissance pendant 60 minutes maximum ou jusqu'à ce qu'une température ambiante maximale définie soit atteinte.

Détection de fenêtre ouverte: Passage automatique en mode antigel lorsqu’une chute de température significative est détectée.

Sécurité enfant: Le panneau de commande peut être verrouillé.

Fonctionnement: La connexion au radiateur est simple et rapide. Peut contrôler plusieurs radiateurs. Ergonomique: écran rétroéclairé, le réglage est simple et intuitif.