VERTEX STYLE

Zowel in de klassieke als in de meer trendy bouwprojecten wordt veelvuldig gebruik gemaakt van grote glaspartijen om de lichtinval te optimaliseren. Stelrad biedt met de Vertex Style hiervoor de ideale oplossing. De Vertex Style is de verticale versie van de Planar Style 8. Door de combinatie van horizontale en verticale lijnen creëert men een licht en ruimtelijk gevoel in heel de woning.

Product: decoratieve verticale radiator met middenaansluiting en gestileerde voorzijde

Afwerking: decoratieve gestileerde voorplaat en zijpanelen

Meegeleverd: J-consoles, schroeven, pluggen, ETA-veiligheidsschroeven en -pluggen, ontluchter, blindstoppen en montage-instructie

Aansluitingen: 4 x ½” binnendraad (inclusief middenaansluiting)

Ophangstrippen: geen ophangstrippen

Verpakking: Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: type – hoogte – lengte.

Garantie: 10 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad.

Lakproces: Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en standaard in Stelrad wit 9016 gepoederlakt.

Kleuren: Stelrad wit 9016 + 35 andere Stelrad kleuren mogelijk of 200 RAL-kleuren mogelijk

Maximale werkdruk: 10 bar (getest op 13 bar)

Maximale werktemperatuur: 110 °C

Conformiteit: volgens EN442

Kwaliteitsborging: NF

Types: 11 | 20 | 21 | 22

Hoogtes: 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.200 mm

Lengtes: 300 | 400 | 500 | 600 | 700 mm

Dieptes: 49 | 79 | 79 | 102 mm