VERTEX SWING

Der Vertex Swing kann als elegant und grazil bezeignet werden. Er beeindruckt nicht nur durch seine schön abgerundeten Konturen, sondern bietet darüber hinaus auch eine angenehme Wärme. Mit den verfügbaren Farben können sie den Vertex Swing perfekt an Ihre Innengestaltung anpassen – oder gerade extravagant hervorheben.

Produkt: dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittenanschluss, minimalen Wandabstand und abgerundeten Formen

Verarbeitung: vollständig nahtlos, abgerundete Formen

Mitgeliefert: J-Konsolen, Schrauben, Dübel, ETA-Sicherheitsschrauben und -dübel, Entlüftungs- und Blindstopfen, Montageanleitung

Anschlüsse: 4 x ½" Innengewinde Mitten- und Seitenanschluss

Befestigungslaschen: keine Laschen

Verpackung: Alle Heizkörper werden in einer strapazierfähigen Verpackung aus hochwertigem Karton, schützendem Schaumkissen und Schutzfolie ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des Heizkörpers angegeben: Typ - Bauhöhe - Baulänge.

Garantie: 10 Jahre bei Einhaltung der Installationsvorschriften und bei Erfüllung der Garantiebedingungen von Stelrad.

Lackierungsverfahren: Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert, im kathaphoretischen Elektrotauchverfahren grundiert und standardmäßig im Farbton Stelrad weiß 9016 pulverbeschichtet.

Farben: Stelrad weiß 9016. Auf Wunsch in 35 anderen Stelrad-Farben oder weitere rund 200 RAL-Farben.

Betriebsüberdruck: max. 10 bar (Werksprüfdruck 13 bar)

Medium: max. Heisswasser bis 110 °C

Norm: nach EN442

Typen: 21 | 22

Bauhöhen: 1.820 | 2.020 mm

Baulängen: Typ 21: 504 | 604 | 704 mm  
Typ 22: 527 | 627 | 727 mm

Bautiefen: 96 | 119 mm